FORMULARIO EFLUENTES GASEOSOS – ANEXO III

RESOLUCIÓN 797/2000

Los datos que requiere este formulario contiene aquellos que exige la ley 11459 de Radicación industrial y el Decreto Reglamentario 1741/96 – Ley 11720,Decreto Reglamentario 806/97 – Ley 5965, Decreto Reglamentario 3395/96.

Si ya se ha otorgado el número correspondiente a IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIA (identificación del establecimiento) deberá ser completado.

RAZÓN SOCIAL: Indique el nombre de la persona física titular de la empresa o razón social, en caso de tratarse de persona jurídica; como así también la denominación comercial con la que gira en plaza.

PLANTA:
Se deberá indicar Nombre de la Planta, a que localidad pertenece.

1. EQUIPOS DONDE SE GENERAN CONTAMINANTES

Los puntos 1.1, 1.2, 1.3 contienen la misma información, los mismos permiten la identificación de los equipos que generan emisiones a la atmósfera. Si la planta posee más de 3 equipos deberá repetir la página tanta veces como sea necesario hasta identificar la totalidad de los equipos.

1.1 Equipo N°1:

1.1.1 Identificación del Equipo en Planta:
Numere los equipos como los tiene identificados en planta.

1.1.2 Equipo N°:
Asigne e indique el número con el cual identificará el o los equipos ante la SPA, siga la numeración de los mismos en orden correlativo.

1.1.3 Descripción:
Realice una descripción breve del equipo.

1.1.4 Proceso que desarrolla el equipo: 
Descripción del proceso en el que forma parte.

1.1.5 Combustibles:
Indique el tipo de combustible que utiliza. Deberá indicar el porcentaje de cada componente para el caso que utilice mezcla. Ejemplo:
 Fuel Oil = 70%

Gas Oil = 30%

1.1.6 Materias Primas:
Indique la o las materias primas que utiliza. Ejemplo: Piezas semielaboradas de acero al carbono, etc.

Repita el procedimiento de carga por equipo que posea la planta. Recuerde que los debe enumerar en forma correlativa conforme a lo expresado en 1.1.2.

Los datos consignados revisten el carácter de Declaración Jurada.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Emisiones en cada Conducto de Evacuación

2.1
Conducto N°:
Indique el número de conducto que asigne ante la SPA, siguiendo un orden correlativo. Deberá llenar el punto 2.1 por cada conducto que el establecimiento posea.

2.1.1
Datos Técnicos:
Registre todos los datos que se solicitan en este punto. Si se omitieren datos, la presentación será considerada incompleta.

Sección:
Registre la sección interior del conducto. Exprese el valor en m2 (metros cuadrados)

Altura:
Indique la Altura Geométrica de la chimenea. Exprese el valor en m (metros).

Diámetro equiv.:
Indique el diámetro interno equivalente del conducto. Exprese el dato en m (metros).

Temperatura:
Indique la temperatura de los gases. Exprese el valor en K° (grados Kelvin).

Velocidad de salida:
Indique la velocidad de salida de los gases. Exprese el valor en m/s (metros sobre segundos).

2.1.2
Equipos:
Registre todos los datos que se solicitan en este punto. Si se omiten datos, la presentación será considerada incompleta.

En este punto deberá registrar los equipos asociados al conducto.

N° de Equipo:
Coloque el número de equipo que le ha otorgado en el punto 1 del presente formulario.

Tiempo real de funcionamiento Mes/año: Deberá indicar cuantos meses en el año funciona el conducto. Lo registrará de la siguiente manera: Mes / Año. Ejemplo: 8/12.

Tiempo real de funcionamiento Hora /semana:
Indique el total de horas semanales. Ejemplo: 72 Hs./s. Unidad de medida: Hs./s (Horas /semana).

Tipo de Funcionamiento:
En este punto se consideran dos categorías: Continuo (entiéndase 7 días a la semana), Discontinuo.

Frecuencia D/S:
 Indique la cantidad de días que funciona por semana.

Sector de Planta: Indique la referencia que ha dado en croquis con la correspondiente identificación del o los equipos (Adjunte croquis con referencias respecto a la ubicación de los equipos y los límites del predio del establecimiento acotado en coordenadas cartesianas.).

2.1.3
Punto Toma de muestra:
Indique si posee Punto toma de muestra. En caso de no poseer deberá realizar la adecuación según lo establecido por el articulo 14 del Decreto Reglamentario 3395/96 – Ley 5965, presentando un cronograma de adecuación

2.1.4
Ubicación:
El punto de muestra se debe ubicar de acuerdo a lo establecido por las normas internacionales. Se sugiere realizarlo de 6 a 8 diámetros corriente abajo de la última perturbación y no menos de dos diámetros corriente arriba de la descarga del conducto.

El diámetro del mismo se sugiere  de 4 (cuatro) pulgadas. En caso de no ser posible justifique en forma técnica

2.1.5 En caso de poseer sensores, (por ejemplo: de temperatura y presión), deberá ser indicado.

N°:
En caso de poseer Identifique numéricamente los sensores en orden correlativo.

Sensor:
Indique el tipo de sensor. Ej.: Temperatura.

Describa la ubicación del sensor.

2.1.6
Tipo de Tratamiento:
En el punto Descripción de los procesos y su secuencia en cada emisor. Indique la secuencia del tratamiento (si lo hubiere) La numeración comienza con el proceso que da inicio al tratamiento del efluente, y en forma correlativa numere los tratamientos que les siguen, previo a descargar el efluente a la atmósfera. Por ejemplo:  1
Ciclones

2
Filtro mangas

Para el punto, Características físicas y operativas de los equipos intervinientes. Indique las características tanto físicas y operativas por equipo que intervienen en el proceso de tratamiento. Asignando el mismo número que le ha dado en Descripción de los procesos y su secuencia en cada emisor.
2.1.7
Contaminantes Emitidos:
Deberá registrar todos contaminantes que se emiten a la atmósfera.

N°:
Coloque en forma correlativa un número por cada contaminante que describe.

Nombre del Contaminante:
Indique el nombre químico del contaminante.

Concentración en Chimenea (a Ts):
Indique la concentración del contaminante a temperatura de emisión (Ts). Exprese el valor en mg./ m3.

Caudal másico (mg/s):
Indique el valor correspondiente en mg./s.

Concentración en chimenea (a 0°,1atm);
Debe expresar el valor de la concentración en el conducto, en condiciones normales de presión y temperatura.

Fecha:
Indique la fecha en que se realizó la medición expresando día/ mes/ año.

Valor medio, mínimo y máximo: En caso de contar con varias emisiones, deberá volcarse valor medio, mínimo y máximo en condiciones normales de temperatura y presión (0° C, 1atm).
RECUERDE:
Los DATOS CONSIGNADOS en la presente revisten el carácter de Declaración Jurada.

Este formulario debe ser firmado por el Titular del establecimiento y el Profesional Responsable.

El profesional debe estar inscripto en el Registro de Profesionales que esta Secretaria posee. Art.71 y 72 Decreto Reglamentario 1741/96; Resolución 195/96.

3. EMISIONES DIFUSAS

3.1
Emisiones Difusas:
Son emisiones generadas en planta que no se canalizan por conductos. 

Contaminante:
Indique el nombre del contaminante.

Punto Toma de Muestra:
Indique donde ha realizado la toma de muestra. Especifiqué en un croquis el punto de toma de muestra.

Caudal Másico: 
Indique el caudal másico en Mg./s.

Concentración en Punto de Generación:
Indique la concentración del contaminante en donde se genera la emisión difusa. Exprese el resultado obtenido en mg./m3, en condiciones normales, 273,13K°= 0°C y a 1 atm.

Ubicación:
En hoja aparte realice un croquis detallando sectores de emisión difusa. En el mismo delimite las áreas donde produce la emisión indicando las dimensiones de los mismos en m2 (metros cuadrados). 
Descripción de los procesos utilizados:
Describa el proceso que genera la emisión. En hoja aparte indique el tipo de tratamiento, en caso de corresponder.

Por cada emisión difusa que efectúe el establecimiento se debe llenar un ítem correspondiente a la presente planilla (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5). En caso de ser insuficiente repita la página, tache los números 1,2,3,4,5 y continué la numeración en orden correlativo.

Recuerde que los datos consignados en la presente revisten el carácter de Declaración Jurada.

La planilla debe ser firmada por el Profesional responsable y el Titular del Establecimiento.

4.
CAMBIOS PREVISTOS EN LA CAPACIDAD DEL PROCESAMIENTO DE LA PLANTA.
Indique de que manera se vería afectada la generación de emisiones gaseosas de la planta – estime el porcentaje de reducción o incremento de las mismas. O si se ha previsto la generación de emisiones gaseosas con nuevos contaminantes por cambios de procesos o de otra índole.

Recuerde que los datos consignados en la presente revisten el carácter de Declaración Jurada.

La planilla debe ser firmada por el Profesional responsable y el Titular del Establecimiento
5. CONDICIONES ANORMALES QUE CONDUZCAN A EMISIONES NO ESPERADAS

Memoria descriptiva de procesos que puedan llevar a realizar eventuales emisiones de contaminantes a la atmósfera. Se deberá adjuntar planes de Contingencias y Emergencia Interna (articulo 15 Decreto Reglamentario 3395 – Ley 5965).

Recuerde que los datos consignados en la presente revisten el carácter de Declaración Jurada.

La planilla debe ser firmada por el Profesional responsable y el Titular del Establecimiento.

6. PLAN DE MONITOREO (Gaseosos, Sólidos y Líquidos).

Aclaración: Referirse solamente. a Efluentes Gaseosos.

6.1 Presentado en la Declaración Jurada del decreto 3395/96: Si se ha realizado alguna presentación anterior al formulario único, marque con una (X) lo que corresponda.

6.2 Fecha: Indique la fecha de la última presentación realizada de la Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos.
6.3 Otra Presentación: Indique la documentación adicional o nueva presentación de Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos para renovación.
6.4 Fecha: Indique la fecha de lo presentado en el punto anterior.
6.5 Planes de Contingencia y Emergencia Interna: En virtud a que en el punto 5 correspondiente al Formulario de Emisiones Gaseosas la empresa debe presentar los Planes de Contingencia y emergencia Interna; en este ítem (6.5). Deberá consignar los datos que se detallan:
Discriminar monitoreo en Emisión y Calidad de Aire, en caso de corresponder. Informar sobre parámetros contaminantes, técnicas utilizadas.

Se aclara que tanto las frecuencias como los contaminantes podrán ser modificados una vez completada la evaluación técnica de la documentación presentada.

Recuerde que las técnicas a utilizar deben ser aprobadas por la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

Los datos consignados en la presente revisten el carácter de Declaración Jurada.

La planilla debe ser firmada por el Profesional responsable y el Titular del Establecimiento
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